
# komerční chladnička Liebherr FK 5440

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie** | Chladničky pro gastronomii a obchod bez ventilátoru |
| **Spotřeba** | 0.626 kWh/ 24 hod  |
| **Příkon** | 1,5 A / 130 |
| **Rozměry (v x š x h)** | 164 x 75 x 73 cm  |
| **Objem brutto**  | 554 l  |
| **Užitný objem** | 526 l  |
| **Způsob chlazení** | statický |
| **Pracovní teplota okolí**  | SN |
| **Hmotnost** | 76 kg  |

obsah 554 l, statická bez ventilátoru

### Další vlastnosti

* **Čistý obsah celkem (l):** 526 l
* **Klimatická třída:** SN-T
* **Způsob odmrazování v chladicí části:** automatický
* **Umístění pantů:** Ano
* **Šířka při otevřených dveřích s madlem (cm):** 80,2 cm
* **Hloubka při otevřených dveřích s madlem (cm):** 139,3 cm
* **Hmotnost přístroje (kg):** 70,0 kg
* **Počet polic v chladicí části:** 5
* **z toho nastavitelných polic:** 4
* **Napětí:** 220-240 V
* **Příkon:** 1,5 A
* **Čistý obsah chladící části celkem (l):** 526 l
* **Obsah brutto, celkem (l):** 554 l
* **Čistá šířka vnitřní části:** 60,0 cm
* **Hloubka polic:** 55,0 cm
* **Čistá hloubka interiéru (cm):** 56,0 cm
* **Chladivo:** R 600a
* **Rukojeť:** ergonomická rukojeť
* **Zámek:** jako příslušenství
* **Materiál vnitřních stěn:** plast bílý
* **Systém chlazení:** statický
* **Hmotnost včetně obalu (kg):** 76,0 kg
* **Výškově stavitelné nohy:** 2
* **Provedení dveří:** ocel
* **Materiál polic v chladící části:** rošty potažené umělou hmotou
* **Výška (cm):** 164 cm
* **Šířka (cm):** 75,0 cm
* **Hloubka včetně odstupu od zdi (cm):** 73,0 cm
* **Obsah brutto chladicí části celkem (l):** 554 l
* **Čistá výška interiéru (cm):** 145,2 cm
* **Výška obalu (mm):** 1700,0 mm
* **Šířka obalu (mm):** 770,0 mm
* **Hloubka obalu (mm):** 800,0 mm
* **Frekvence:** 50 Hz
* **Výrobce:** LIEBHERR
* **Délka přívodního kabelu cm:** 190 cm
* **Typ ovládání:** mechanické
* **Teplotní rozsah chladicí části:** +2°C až +10°C °C
* **Ukazatel provozu chladničky:** Ano
* **Design:** HardLine
* **Výška nožiček:** - mm
* **Spodní drátěná police:** Ano
* **Materiál nožiček:** pozinkovaná ocel
* **Okolní teplota:** +10°C až 30°C
* **Kategorie:** Chladnička se statickým chlazením
* **Nosnost polic v chladicí části:** 60 kg
* **Spotřeba elektrické energie za 24 h:** 0,626 kWh / 24h
* **Spotřeba elektrické energie za 365 dní:** 229 kWh/a
* **Klimatická třída profi:** 4